{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[9,0,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：调研产品清单及需求"]
["产品序号","耗材名称","医保一级分类","医保二级分类","医保三级分类","医保特征","用途及参数需求","其他需求"]
[1,"中心静脉导管","02-血管介入治疗类材料","07-通用介入治疗材料","03-中心静脉导管","/","1.适用于血样采集、药液输注和中心静脉压监测\n2.包含但不限于单腔、双腔、三腔\n3.包含但不限于儿童、成人型\n4.套装使用便捷，附件齐全","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[2,"输液港","02-血管介入治疗类材料","07-通用介入治疗材料","04-输液港","/","1.用于反复静脉输液及化疗\n2.包括静脉通路植入式和腹腔/胸腔植入式","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[3,"血管止血装置","02-血管介入治疗类材料","07-通用介入治疗材料","12-血管止血装置","003-压迫","用于辅助实现动脉经皮穿刺部位的止血。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[4,"一次性使用细菌过滤器","14-基础卫生材料","25-气管插管及附件","06-湿热交换器/过滤器","/","1、滤膜细菌过滤率（PFE)大于99%，病毒过滤效率大于99%。\n2、过滤器滤除空气中大于0.5PM颗粒的滤除率应不小于90%，过滤膜阻力小。\n3、外壳取材原料选用无毒材料，光滑，吻合性好，更好地保护传感器部件。\n4、过滤器的尺寸应符合要求，可连接3cm直径的肺功能仪检查连接口。\n5、过滤器含有咬口，过滤器和咬口可分开。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》"]
[5,"24小时动态胃酸监测配套使用导管","/","/","/","/","1、pH传感器数量：1个\n2、pH传感器位置：0。偏差±1mm\n3、电极导管直径：≤2mm\n4、高精度固态参考电极，测量准确，便于存储与使用\n5、导管总长：≥1600±10mm\n6、可适配Ohmega的PH测的定系统","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、非专机专用。"]
[6,"过氧化氢消毒液","/","/","/","/","配合麻醉机、呼吸机内回路消毒机使用，对麻醉机、呼吸机内回路进行消毒。\n1、过氧化氢浓度要求：12%\n2、杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见细菌、空气中常见细菌和细菌芽孢，并能灭活病毒。枯草杆菌黑色变种芽孢消杀＞3.0。","一、在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”有备案\n二、厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证"]
[]
["声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}